
BK3432 ip 里面修改



msg\_status = KE\_MSG\_SAVED;

if(l2cm\_get\_nb\_buffer\_available() == 0)

{

status = GAP\_ERR\_INSUFF\_RESOURCES;

msg\_status = KE\_MSG\_CONSUMED;

uart\_stack\_printf("INSUFF\_RESOURCES MSG\_CONSUMED \r\n");

}

增加了l2cm\_get\_nb\_buffer\_available 的判断，当contorl 没有足够的资源的时候，host层就不要发送数据了。否则就会造成memory malloc fail。